


* kleinste antenne
  + 3.121 VSWR




* kleinste antenne onder een hoek
  + 1.029 VSWR



* 2de kleinste antenne (de fijne)
  + 1.177 VSWR




* 2de kleinste antenne (de dikke)
  + 1.168 VSWR




antenne die op het lorabordje aanwezig was

* -8.655 VSWR




antenne met 2 rode cirkels vanboven


* 6.655 VSWR



* 2de grootste antenne
  + 6.235 VSWR



* grootste antenne
  + 605.667 VSWR



PCB antenne VSWR

* -2.176 VSWR

